需购买产品参数

教学用功放及音箱

品牌及参数需求：

万利达或爵士龙品牌机

功放参数：

输出额定功率（1KHz 8欧姆）：120W+120W

完善的保护电路：直接电压、短路、开机/关机

散热：智能风扇控制电路，无干扰直接风机

频率响应：20Hz——20KHz±3dB

最大消耗电压：240W

使用电压：AC220V/50Hz±10dB

音箱参数：

额定功率/Rated Power：120W

峰值功率/Peak Power：220W

标称阻抗/Nominal impedance：8Ω

重量/Kg：7.5kg

尺寸/Dimensions(H x W x D)：365X 450 X 252mm

维保：需提供原厂供货证明，机器为17年生产新机。

安装：210间教室免费安装、调试。需更换教室内原音频线及音箱吊架。